**Un concert a la casa blanca**

**Fitxa tècnica**

**(a càrrec de l’organització)**

\*Per cada actuació es farà una adaptació a l'espai i recursos.

**Il.luminació**

* 12 PC 1000W.
* 2 Retalls 25-50º 750W. AMB PORTAGOBOS.
* 6 PAR 64 (del 5)
* 6 PARLED RGBW
* Llum de sala regulada.
* DMX a l'escenari.
* DMX al control.
* Taula de llums cumputeritzada amb grabació de memòries.
* 24 canals de dimmer.
* Allargaments, tripletes i cablejat suficient.
* Mínim 2 barres electrificades dins l'escenari.
* 1 barra electrificada fora de l'escenari. (Pont frontal)
* Escala o elevador per enfocar.

**Imatge**

* Projector